#  光固化灯技术参数

可设置的光照时间：

* 5, 10, 15, 20秒
* 连续模式 （120秒）
* 点固化模式

直径为10mm的光导管

操作电压： 100-240V 50/60Hz

额定电流： 不超过0.4A

电源： 锂电池，

 额定电压3.7 V，

 容量2300 mAh

可用波长范围： 430-480 nm

波长峰值： 455nm+/-10nm

光强度（400~515nm）： ≥650 mW/cm2（与电池电量水平无关）

光发射范围： 60-65mm2（具旋光力）

间断操作： 开1分钟，关15分钟（室温40℃），通常室温为23℃ 时操作时间为7分钟。

尺寸： 直径：28 mm

 长度：270 mm

重量： 180 g（包括光导管）