1.具备热敏机芯打印，免维护；
2.同时支持和具备8\*10英寸、10\*12英寸两个尺寸的通用片槽格式；
3.支持网络共享，可快速打印模式，速度达100张/小时；
4.具备DICOM接口的网络打印；
5.支持高分辨率（508dpi）和达4.0密度的干式环保胶片；
6.可以符合现有科室PACS系统的要求端口并可以接入DICOM模式打印使用；