**小型台式冷冻离心机招标参数：**

1  工作条件   
1.1工作温度：＋10℃～＋32℃   
1.2 电源要求：230V，50/60Hz   
2  主要技术指标   
\*2.1 转速要求：≥15000 rpm   
\*2.2 最大容量(ml)：24×2.2ml   
2.3 最大离心力(x g)：16602 × g   
2.4 时间控制范围：0～99 分钟59秒 / 连续运转 / 短时加速   
2.5 温度设定范围：-10~40℃   
2.6免维护无碳刷变频电机   
2.7最高转速下,可平稳运转   
2.8短时加速,按秒显示   
2.9离心力，速度，时间显示   
\*2.10可存贮10个用户程序。   
2.11双重盖锁定装置，不平衡保护   
\*2.12符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证   
\*2.13 能够配2×8联0.2mlPCR转子。   
\*2.14 能够配24位毛细管转子，用于血比容管的离心。   
\*2.15 国内有经生产厂家培训的工程师，提供相关证明   
\*2.16 整机原装进口，非OEM