**小型台式冷冻离心机招标参数：**

1  工作条件
1.1工作温度：＋10℃～＋32℃
1.2 电源要求：230V，50/60Hz
2  主要技术指标
\*2.1 转速要求：≥15000 rpm
\*2.2 最大容量(ml)：24×2.2ml
2.3 最大离心力(x g)：16602 × g
2.4 时间控制范围：0～99 分钟59秒 / 连续运转 / 短时加速
2.5 温度设定范围：-10~40℃
2.6免维护无碳刷变频电机
2.7最高转速下,可平稳运转
2.8短时加速,按秒显示
2.9离心力，速度，时间显示
\*2.10可存贮10个用户程序。
2.11双重盖锁定装置，不平衡保护
\*2.12符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证
\*2.13 能够配2×8联0.2mlPCR转子。
\*2.14 能够配24位毛细管转子，用于血比容管的离心。
\*2.15 国内有经生产厂家培训的工程师，提供相关证明
\*2.16 整机原装进口，非OEM