**台式高速冷冻离心机招标参数：**

1  工作条件   
1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz     
2  主要技术指标   
\*2.1 转速范围：100至15,300 rpm，精度达±1 rpm;   
\*2.2最大容量(ml)：角转子6 x 100 /水平转子4×200ml   
\*2.3 最大离心力(x g)：23,031   
2.4 时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速   
2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）   
\*2.6 温度控制：采用r134a环保无氟制冷剂，温度范围：－20～＋40℃，最高转速下可保持温度≤4℃   
2.7 可预设20个加/减速曲线。   
2.8具有10个存储程序。   
2.9磁性转头识别，防止转头过速；   
2.10免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间。   
\*2.11可配24x1.5/2.2mL高速水平转子。   
\*2.12符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证,。