**附件：**

**1.压力蒸汽灭菌器技术参数**

最大功率 ≦1800W

容 积 ≧23L

级 别 欧洲B级标准

灭菌温度 121摄氏度，134摄氏度

特殊灭菌 灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢

干燥程序 强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%，可根据用户需要可调

门锁系统 双重门锁保护，机械锁配有气锁，在锅内压力未将至0时，机器无法打开

显 示 数显

测 试 Bowie&Dick测试，Leak测试

安 全 性 安全阀，故障自检

灭菌纪录 用USB接口来记录灭菌过程，可选配打印机

供水系统 敞开式双水箱可消毒清洗。净水箱容积：3.5L，废水箱容积：5L

水质检测 可检测水质是否符合本设备的要求

清洗程序 可自动清洗内部管路和蒸汽发生器

证 书 压力容器许可证

灭菌温差 ±0.5度

灭菌室配制 至少配置5层活动托盘架配3个托盘

2.**冷冻式干燥机参数**

处理风量：≥2.6NM³/min

适用马力（HP）：1～5

入口空气温度：10~60℃

环境温度：10~45℃

压力露点：2-10℃（7Kg/cm²）

操作压力：0.4-1.0Kg/cm²

最大压力：10Kg/cm²

冷媒：R134a

压缩机马力（KW）：≦0.5

3.**真空压膜机：**

可以压制厚度从0-5mm的膜片

技术参数：
高/宽/深：315/350/370mm
重量：11.2kg
膜片直径：120mm
膜片厚度：0-5mm
电压：230伏
功率：340瓦