门禁系统参数：

1、单门磁力锁：单门带指示灯及信号反馈、实际吸力≥280kg磁力锁（门禁锁）、延时可调、具备防水功能、有第三方检验报告。(54把)  
2、双门磁力锁：双门带指示灯及信号反馈、实际吸力≥280kg磁力锁（门禁锁）、延时可调、具备防水功能、有第三方检验报告。(17把)  
3、 L型支架：高强度铝合金材质，280防水磁力锁配套ZL型支架，包含L型支架、L型短支架等三件整套。（88套）  
4、门控制器：网络型4门控制器、2万张注册权限，10万条脱机存储记录，读取加密扇区IC卡。灵活权限设置，可时间段权限管理，实时监控提取门禁数据。强制开关门，可远程开门，可接IC卡+密码开门功能。（20台）  
5、IC读卡器：支持**扇区加密**IC卡+密码输入。（71个）  
6、发卡器：IC卡**扇区加密**发卡器1台。  
7、电源箱：50W以上大功率变压器，需满足4个读卡器1台控制器，4把280公斤力的磁力锁同时正常工作。（20个）  
8、机柜：壁挂24U。（5台）  
9、千兆网络交换机：交换容量≥48Gbps，包转发速率≥35Mbps；8个10/100M/1000M自适应RJ45端口，百兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发，支持端口自动翻转，内置通用电源，1U铁壳，采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能。（5台）  
10、包安装调试。