**附件：**

1、石膏模型修整机：

湿型模型修整机，配置金刚砂磨片，转速要求≥2800转/分钟。

2、藻酸盐调拌机：

临床上制取模型、调拌印模材料用。

1. 超声波清洗机：

临床上清洗车针，磨头，结扎丝等各种专用器械，噪音小，满足院感要求

1. 光固化灯：

无绳LED光固化灯 ，其波长可对光固化树脂有固化作用，照射时间短，固化时间快，充足的光固化强度，合适的光固化波长范围。