附件

病理切片机参数要求

1. 主机
1.切片方式：全自动轮转，切片厚度：0.5-100μm
2.修块厚度涵盖：1-600µm
3.水平进样幅度：≧24mm，垂直样品行程不低于70mm
4.静音样品回缩：5-100μm
5.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s
6.切片速度可调整
7.两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式

三种电动切片模式：单片、连续、步进
8.切片窗口可调节
9. 电子制动终止切片功能，自动将样品头停在最上方位置，安全处理刀片和样本
10.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片；配套一次性刀片及石蜡包埋盒
11.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm
12.独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作
（二）树脂切片部分
1.配套树脂切片夹具系统：可对硬组织，包括骨、牙齿等(包括植入的金属)材料在塑料包埋后切片；具备脚踏开关功能可双手操作；
2.配套钨钢刀切片系统：适合科研研究，材料硬度高。可反复使用，适合骨组织不脱钙研究；配套同品牌病理图文分析系统