附件

1、落地式支架；六电磁锁控制系统；

2、0-190°变角双目镜筒（带旋钮式瞳距调节机构）；

3、荧光龋齿检查模块；

4、偏振消反光模块；

5、带橙色、绿色滤镜，光斑大小 4 档可调；

6、电动连续变倍；

7、内置大行程电动变焦物镜；

8、显示屏（显示工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED 光源亮度等参数）；

9、多功能电动控制手柄；

10、内置 4K 超高清影像系统

11、手机影像接口

12、多功能无线脚控

13、超高清 4K 显示器