附件

**带光源放大镜参数**

2.LED光源，重量≤50克，亮度≥68000Lux, 色温≥6000K，LED明亮纯白光光圈均匀无暗点

3.简洁超轻设计，确保焦点清晰且无障碍同轴照明。

4.头灯特殊涂层可保持最佳亮度时有效防止光反射。

5.可连接交流电源或便携式电源。便携式充电锂电池，确保操作6小时。

6.LED使用寿命：1W超高输出，LED额定寿命≥50,000小时

7.倾斜角度:针对每项检测其偏角均可独立连续调节

8.变阻器:可使用头戴式和眼镜式支架

9.光强度控制：0-100%，连续可调

11.放大镜：采用标准伽利略光学系统，≤27%的重量比

12.重量≤35克

13.视野范围:81mm -152mm，瞳距范围：50mm-75mm

14.具有铰链系统提供完全的灵活性，方便观看和调整姿态

15.配有瞳距调节阀，可实现左右瞳距独立调节

16.具有金属安装杆确保稳定性和双眼视觉。

17. 更加人性化设计：可选用可调节的鼻垫，鼻垫可选，均由防过敏材质制成。

18.放大镜的可摘除翻转杠杆和保护镜帽可以轻松拆卸，并可经高温高压消毒

19.激光定向的光学放大，精准的瞳孔定位系统

20.光源和放大镜可以拆开独立使用。同时，可搭配原厂同品牌摄像系统使用，无需增加其他配件