附件：

**一、 光固化灯**

1、充电器   
工作电压：100-127 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz   
输入功率:20 V A   
2、手柄   
电源：锂电池，额定电压3.7 V   
有效波长范围：430-480 nm   
峰值波长：444-452 nm   
辐射度（400-515nm之间）：1470 mW/cm2 (-10%/+20%)（与电池电量无关）   
光照区：60-65mm2（旋光）   
全新且充满电量电池的总光照时间：≥120分钟   
**二、 移动边柜**

用于开展四手操作开展，要求：移动式、至少5层抽屉、可分区、带锁、易清洁

1. **纯钛深刮刮治器**

用于种植体并发症的诊疗工作，要求：纯钛、耐用、可高温灭菌、配置硅胶头

1. **牙周龈下刮治套装**

用于牙周病临床治疗，要求：耐用、耐高温，最少配备有器械盒、高清口镜、牙周刻度探针、根分叉刻度探针、结石探针、刮治器械、磨石

1. **藻酸盐混配机**

可调拌各类印膜材料，体积小巧，操作方便

1. **生物安全柜高效过滤器**

适用于力康HFsafe-1200

1. **配电房预防性试验服务**

配电房内10组10KV高压柜、2台800KVA变压器、2组避雷器柜、接地网等预防性试验

1. **绿盟WAF维保服务**

三年原厂维保，维保服务内容：软硬件故障免费维修，维修期间提供备用设备，规则库更新等。