附件：

**一、 烤瓷炉（氧化锆快速烧结炉）**

使用硅碳棒，相比传统烧结炉的加热元件，硅碳棒的加热元件在氧化锆烧结时不会有任何污染。

采用耐火莫来石纤维作为炉衬和保温材料。

显著的节能效果，低能耗。

卓越的烧结效果，支持氧化锆快烧烧结（≤2.5小时），缩短时间的同时对烧结效果完全没有影响。

可自定义设置烧结程序。
**二、 超声洁牙机**

超声洁牙机一台，可用于牙周疾病处理行洁治、刮治，可用于种植体并发症处理行超声震荡和种植体周围超声清洁。配套洁治工作尖、刮治工作尖，配套专用种植体洁治工作尖用于种植体周围超声清洁

1. **高频电刀**

1.可用于种植和牙槽外科手术，保证安全，例如切割和凝血

2.进行软组织切割作用高效且微创

3.有利于患者组织愈合

4.可调节切割，电凝 的功率

5.配套多种刀头工作端

6.配套脚踏开关

1. **植骨套装**

种植或牙槽外科手术植骨术时的骨移植器械套装利于骨移植的操作，骨质的稳定性，促进愈合

1. **增速手机**

种植机配套增速手机用于临床牙槽外科手术，利于院感防控，微创并安全，变速比1:2.7

1. **护理车**

不锈钢移动护理车，带抽屉。

1. **石膏模型修整机**

满足科室诊疗业务的需要

1. **真空压膜机**

制作牙模型导板，满足科室诊疗业务的需要。

1. **光固化灯**

体积轻便，可设置光照时间，具有连续模式 和点固化模式，电池蓄电能力强

1. **空气消毒机**

消毒灭菌空间≥100立方米。

1. **光固化灯**

体积轻便，可设置光照时间，具有连续模式 和点固化模式，电池蓄电能力强，可用波长范围430-480nm