附件：

1、支持协议：可兼容H.323协议、SIP协议、视联网协议   
2、视频解码遵循标准：H264，BP、MP、HP ,1080P30，720P50/60等多种格式。   
3、接入平台：可接入卫健委统一视频服务平台无缝对接，含接入授权。   
4、音视频接口：最大分辨率1080P。2路高清视频输入，2路音频输入，1个USB接口，1路串口I/O，1个百兆端口   
5、辅流功能：支持辅流加入多画面。   
6、安全性：支持国产加密算法。   
7、高清摄像头：支持快速准确而稳定的自动聚焦镜头,支持12倍光学变焦,支持1080P 50/60fps、1080i 50/60fps、720P60fps、720P25/30fps，支持DVI-I数字高清视频输出接口，70度视角(最小焦距时) ，支持多种控制方式和多种控制协议，支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板   
8、视频输出制式：支持1080P   
9、支持多种业务功能：   
（1）产品支持1080P高清视频会议、视频点播等多项平台化功能。   
（2）支持自适应回声抵消，自动增益控制。   
（3）支持高清双流，主视频和辅流图像同时达到 1080P30 帧。   
（4）全中文图形化界面。   
（5）支持IPC功能,可以将摄像机提供的高清网络视频流接入终端,满足动态双流的接入。   
10、辅流特性：   
（1）支持1080P全真双流。   
（2）支持辅流适配，可以满足不同辅流接收能力的终端能同时加入会议，并可看到会议辅流。   
11、系统架构稳定性：采用嵌入式操作系统，支持7\*24小时连续正常工作。   
12、保修：三年上门服务，7\*24小时远程支持服务，设备出现故障当天无法解决的第二天提供备用机现场服务。   
13、安装调试：公司负责将设备免费送货上门至指定地点，并安排专业工程师免费上门安装调试现场验收合格后，交付用户方使用。