**附件:性能参数及要求**

**性能要求:** 坚固、稳定、耐用，台面防火、耐腐蚀

**安装地点:**台江区交通路88号福建医科大学内指定位置

**规格:**

1.实验室中央操作台（1.50m宽，含试剂架）12米左右，全钢结构，

台面采用≥12.7mm实芯理化板台面；边缘加厚≥25.4mm，配套钢制线盒；含中央台试剂架；PP水槽+三联水龙头(中号) 4套，冲淋设备3套（含洗眼器）。

2.实验室边台（0.75m宽）合计40米左右，全钢结构，台面采用≥12.7mm实芯理化板台面；边缘加厚≥25.4mm，配钢制线盒；

3.吊柜5米，全钢结构。

4.实验凳50把，升降功能。

**具体规格和数量需现场设计调整。**