**牙科数字化口内扫描仪参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 | 采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模 |
| 2 | 扫描条件 | 直接扫描，无需喷粉 |
| 3 | 数字印模 | 真彩技术 |
| 4 | 扫描分辨率 | < 0.15 mm |
| 5 | 扫描精度 | < 20 μm |
| 6 | 电脑处理器 | intel core i7 或以上 |
| 7 | 电脑内存 | 16G DDR4 或以上 |
| 8 | 界面语言 | 支持中文 |
| 9 | 输出文件格式 | STL、PLY开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息 |
|  | | |