**根管马达参数要求**:

主机部分
1、内带可供医生自行设置的程序
2、在30 – 420 gcm 范围内可设置10个间隔扭距值
3、内部存贮至少五个转速值
4、适用于所有的镍钛根管预备器械系统含往复运动功能
5、可重新设定设备出厂时内部存储的数据
6、可升级最新的操作系统(包括未来几年内新出的系统)，以保证产品使用效期
7、自带充电电池，双电源使用
8、自带检测程序

2.1 配备全不锈钢高性能6：1减速手机
2.2随附各种维护配件
根管马达，可同时适用于往复运动系统和传统旋转镍钛系统：简单、清晰显示的菜单导航，电池驱动，充电时段马达仍可使用，设计符合人体工程学原理。安全保护功能：自动停止-反转和自动扭矩控制过程，均有声音警告提示。