**超声骨刀参数要求**:

1、显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可以调整设置，界面简单，操作方便。2、只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。3、采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。4、采用微电脑自动控制，操作方便，效率高。5、采用故障报警系统，提高系统安全性。6、手柄能耐134度高温和0.22Mpa高压消毒。7、静音供水，超声微动力下满足冷切割。8、电源电压：100v-240v  50hz/60hz  120va；工作尖尖端主振动频率：20-80nm；工作尖尖端横向振幅：≤30um；工作尖振动频率：24.0KHz-29.5KHz；蠕动泵流量：30-110ml/min；输出功率：60-70VA;主声输出面积：<10mm²；次级横振声输出面积：<20mm²；多功能脚踏，可灵活控制功率、水量。