**附件：超声根管治疗仪等设备参数**

**1：超声根管治疗仪 1台 预算 0.5万元**

性能要求: 1.自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 2.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 3.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 4.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

**2、内置洁牙机 10台 预算1万元**

性能要求：可安装在现有的牙科综合治疗椅上，   
1、主机电源输入：~24V  50Hz /60 Hz    1.3A   
2、 输入功率：38VA     
3、输出的尖端主振动偏移：1um-100um   
4、输出的尖端振动频率：UDS-N2/N2 LED：28kHz±3kHz   
5、输出的半偏移力：0.1N~2N       
6、尖端输出功率：3W~20W   
7、进水压力：0.01Mpa～0.5Mpa     
8、主机保险(主机自带熔断器)    
9、进水口水温：≤ +25℃