参数：

一、根管内超声荡洗机

1、手柄和手柄连接线均可单独拆卸，方便消毒。

2、—/+式功率输出控制，LED灯指示。

3、具有2种工作模式（标准，根管），2步式脚踏控制开关，有脱水工作模式，手柄管带水量调节旋钮，随机附带1个不锈钢消毒盒和3个带消毒+装卸双功能扳手及扭矩负荷保护功能的工作尖（A,P,PS)。

4、用于龈上,龈下洁治,齿根膜的治疗,邻接窝洞的制备,冠、桥、嵌体的去除,超声根管的制备、清洁和冲洗,根管的逆行制备.手柄和工作尖可高温高压消毒。