**技术参数**

1. **手机清洗机**
2. 单台清洗机腔体容积≥160升，单次手机处理量≥80把；
3. 外形尺寸≤600mm(L) ×600mm(W) ×850mm(H)；

3、彩色触屏，微电脑自动控制，内置≥6种程序，液晶屏显示运行过程、时间、温度等参数；

1. 内置打印机，实时显示机箱内温度，自带干燥功能；
2. 下拉式单门设计，配备三维动态喷淋臂、进水软水器+离子交换树脂，保证清洗效果；
3. 环保节能，硅胶底座，可自动加注多酶清洗剂，自带自动排水泵，可自动故障诊断、开门提示与紧急停机报警功能；
4. 单台配置清单明细：主机1台、专业手机清洗托架2个、器械篮1个、盘架1个、器械盒架1个；
5. 整机保修六年（含硅胶底座等配件更换），福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在六年或六年以上，每月应定期上门维护保养。

**二、极速生物阅读器**

1.25分钟之内可读取生物监测结果；   
2.培养孔数目：≥10个，培养温度：56℃±1℃；   
3.网络功能：阅读器可将数据导入电脑，可连接追溯管理系统；   
4.机器自带防尘盖、生物指示剂挤碎器；   
5.自带出现阳性结果、错误或警示代码等报警系统；   
6.整机保修六年，福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在六年或六年以上，每月应定期上门维护保养。

1. **等离子空气消毒机**

1.消毒效果：对室内空气中的自然菌消亡率大于90%；   
2.嵌入式安装方式，适用体积≤100m3，循环风量≥1000m3/h；   
3.人机共存：可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害；   
4.材质：外壳采用冷轧钢板与注塑件相结合的方式，内置防火层，阻燃性好；   
5.低噪声风机，采用下进风上出风循环方式，循环风量大，三挡可调风速供选择；   
6.微电脑程序控制自动运行，可实现预约开机和关机功能，程控数量（定时消毒）可设9组，工作时间自动累计；   
7.消毒净化采用等离子体发生器+IFD组合方式，可释放高浓度复氧离子，清新空气，内置分子过滤器，可有效吸附甲醛等有机气体；   
8.采用高亮LED数码液晶显示，配备远程红外线遥控器，可实时显示北京时间，室内温湿度等；   
9.风机故障、杀菌净化模块故障和过滤器清洗报警功能；   
10.福州市内应有厂家工程师维修服务（2小时到现场），设备维护保养在六年或六年以上，每季度应定期上门深度清洁等维护保养。