附件参数：

1、✱工作模式：连续（CW）模式、脉冲模式。   
2、✱连续（CW）模式输出平均功率：0W-5W，0.5W以下调节步距0.1W，0.5W以上调节步距0.5W，允差±10%。   
3、✱脉冲模式输出平均功率：0W-5W，0.5W以下调节步距0.1W，0.5W以上调节步距0.5W，允差±10%。   
5、✱具有可消毒、更换的光纤治疗头：   
1）、可以根据使用需求弯折0°-70°，适合口腔各种角度和位置的治疗；   
2）、光纤连接头要具有高强度、耐磨损、抗老化、耐腐蚀；表面光滑，清洁简单；   
3）颜色区分功能；   
4）光纤采用聚酰亚胺覆层，生物相容性良好；安全无毒，耐高温；使用无需剥除涂覆层，光纤不易折断；   
5）型号齐全，具备各类长短、粗细、聚焦方式不同的光纤治疗头。   
6、✱笔式激光，机身轻盈，把握舒适；不受光纤、电缆限制。   
7、✱内置锂电池，内部电源供电，可无线充电。   
8、✱工作条件：无需水源、气源，无需外接电源，普通科室条件即可。   
9、✱具备系统紧急停止键；无脚踏开关，单手操作，简单可靠。