**一：监护仪**

1.全新高精度模块，测量参数精度高、质量可靠，性能稳定。
2.旋转飞梭操作方式，中英文标识按键，易学易用操作简便直观。
3.高亮度高分辨12.1英寸彩色TFT液晶显示。
4.三通道心电波形，全导联七通道同步显示心电。
5.多种显示界面：单导、标准、大字体、全导联、趋势图表共存。
6.全新铝合金内部结构设计具有良好的抗震性，满足移动环境使用。
7.采用全新的数字血氧技术，对弱灌注和手指抖动时测量更精确。
8.ST段自动检测，心律失常分析，药物浓度滴表分析。
9.全新的全隔离浮地设计，抗除颤抗高频电刀干扰，满足手术室、病房等恶劣环境中使用。
10.NIBP双重过压保护温漂控制等多项技术，确保精度测量，保护患者安全。
11.强大的存储能力，全程全参数趋势图表数据，心电波形存储回放，掉电保存功能。
12.自动声光双重报警，可任意设定报警上下限。
13.无风扇设计、无尘、低功耗、提高仪器使用寿命。
14.机体轻盈坚固，便于携带，适用于成人、儿童、新生儿。
15.支持有线、无线联网功能，支持软件在线升级。
16.选配内置可拆卸充电锂电池，交直流两用，轻便、节能环保。
17.可选配内置双通道热阵记录仪，实时打印波形和图标。

**二：喷砂机（配套防尘系统）**

氧化铝喷砂枪；能提供精确的表面微糙化处理；高品质不锈钢材料，耐高温高强度材料，喷嘴多角度、可旋转，能连接牙科治疗椅

**三、护理急救车**

静音轮、按压板、ABS台面、不锈钢护栏、输液架、托盘、按压板、电源插排、多抽屉、带锁、五层装、多功能、便携。**尺寸：750\*480\*920**