1. **激光口腔治疗仪：**

1、激光中心波长：660nm±10nm。
2、输出功率：160mW——220mW。
3、终端输出激光功率不稳定度St：小于±10%。
4、激光输出功率复现性RP：小于±10%。
5、定时控制装置：60S±3S。

1. **手术放大镜**

1.放大倍数：3.x - 5x 可选
2. 光学：采用开普勒设计
3. 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层
4. 视野范围≥40—100mm
5. 工作距离：按照个人要求定制
6. 光源型号H70，LED芯片设计，可调光斑尺寸大小，
7. 无极调节光源亮度

1. **头戴式放大镜**

1.大视场，长景深，高分辨率；
2.采用进口光学镜片，非球面物镜设计，全视场成像清晰，无变形扭曲
3.镜片采用光学多层镀膜工艺，防雾防霉，光学透过率≥99.5%；
4.独立瞳距调节、上下位置调节、二级铰链调节机构