1、配有牙片CR影像板（分别有0、1、2、3、4#)和对应保护纸板、咬合片纸套各一盒；
2、快速平扫模式、高性能、UV消毒、带有液晶显示屏；
3、需完美兼容科室现有牙片软件dfw和数据库；
4、需配有双千兆网卡、2GB显存独立的显卡、高性能CPU的电脑;
5、免费开放dicom、各个医生客户端数量不受限制。