附件：

**口腔教学视频系统**

可对种植手术等进行现场直播，满足可视化教学。具有双摄像系统，主摄像系统放大倍数大于20倍，数字放大倍数大于10倍。工作距离约2500-800mm，可自动对焦，具有无线遥控器、触摸控制面板等功能。

