附件

**医用头灯参数**

1、总体要求：

**无线头戴：**头戴式无线摄像系统，方便佩戴使用；

**窄视角录影：**解决手术使用上需要的窄视角录影；

**无线连接：**头戴式摄像头和控制系统通过蓝牙无线连接，方便使用；

**佩戴舒适：**符合人体工学设计，长时间配戴也无压力感；

**远程教学：**实时录像，并能提供远程实时教学、手术直播功能。手机登陆APP即可观看，无需增加其他配套设备，节约使用成本

2.超高清光学镜头，像素≥400万像素

3.有效聚焦透镜（E.F.L）8.5mm，Fnumber:F6.8

4.两种对焦模式：自动对焦5cm-无限远、手动对焦5cm-200cm

5.视角：多角度视角可调（10度/19度/28度）

6. LED灯，高中低三档亮度可调，可选自动或手动模式

7.可搭配原厂同品牌带光源放大镜使用，不需要增加其他配件。