附件

**手术专用放大镜参数**

1.采用标准伽利略光学系统，≤27%的重量比

2.重量≤35克

3.视野范围:81mm -152mm，瞳距范围：50mm-75mm

4.具有铰链系统提供完全的灵活性，方便观看和调整姿态

5.配有瞳距调节阀，可实现左右瞳距单独调节

6.具有金属安装杆确保稳定性和双眼视觉。

7. 更加人性化设计：可选用可调节的鼻垫，鼻垫可选，均由防过敏材质制成。

8.放大镜的可摘除翻转杠杆和保护镜帽可以轻松拆卸，并可经高温高压消毒

9.激光定向的光学放大，精准的瞳孔定位系统

10.可搭配头戴式和眼镜式的医用支架

11.放大镜倍数有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X，5.5X可供临床选择

12.高质量镜头色彩还原率CRI＞95%，更好更真实的还原真实的组织颜色。

13.提供产品CE、ISO认证复印件加盖鲜章

14.提供产品授权委托书确保产品正规供货渠道及售后服务。

15.可搭配原厂同品牌头灯摄像系统使用，不需要增加其他配件。