附件：

设备名称：3D打印机

数量：1套

预算价：59万元

**参数要求：**

1、成型尺寸：≥144mm\*80mm\*200mm

2、像素分辨率：≤75 微米

3、尺寸偏差：±20 微米

4、层厚：10-100 微米可选

5、打印速度：≥30mm/小时

6、外观尺寸：≤620mm\*565mm\*1085mm

7、兼容数据：全开放的 STL.格式数据

8、材料类型：光敏树脂

9、配备打印机：1 台用于打印模型、正畸模型、种植模型，1 台用于打印种植导 板、可铸造蜡型、人工牙龈等

10、打印技术：DLP 面曝光

11、工业 PC+windows 触摸屏

12、生产速度：牙冠 50-100 个/小时，模型 40 分钟一版

13、配备排版电脑及排版软件

14、配置种植导板设计软件，支持设计牙支持式、粘膜支持式导板，无年费，开 放输出，具备医生规划端 2 套，技工全功能设计端 1 套。

15、配备三维数据传输与管理系统，用于设计数据管理与沟通

售后要求：

保修期不少于3年，软件无需年费和升级费用。